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Приложение № 11
Себестойност на проектантските услуги 
част “ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО”

/Ландшафтна архитектура/

Съдържание:

Раздел  1       Специфични за частта общи положения – допълнение към Глава четвърта от      

Методиката – определяне на себестойността при специфични условия за проектиране
Раздел  2       Допълнение за обхвата и съдържанието на планове от устройственото    

                     планиране в част Паркоустройство и благоустройство, необхванати от       

                     Наредба № 8 за устройствените схеми и планове

Раздел  3      Допълнение за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти –  

                      прединвестиционни проучвания,необхванати от Наредба №4 за обхват и  

                      съдържание на инвестиционните проекти в част Паркоустройство и  

                       благоустройство 

Раздел  4  - Устройствено планиране-себестойност на ландшафтноустройствените и  

                    паркоустройствени планове на зони и комплекси извън населените места,на 

                    територии за отдих и туризъм и на зелените системи на населените места  

                    М 1 : 5000

Раздел  5  - Устройствено планиране – себестойност на подробни паркоустройствени 

                    планове за зони и обекти извън населените места, в населените места и зони 

                    и обекти на отдиха М 1 : 2000
Раздел  6  - Фази на инвестиционите проекти – част Паркоустройство и благоустройство

Раздел  7  - Описание на фазите в инвестиционните проекти – част Паркоустройство и   

                    Благоустройство

Раздел  8  - Себестойност на   инвестиционното проектиране – част Паркоустройство и  

                      Благоустройство

Раздел  9  - Себестойност на проектирането на паркови площни обекти 
Раздел  10  - Себестойност на  инвестиционни проекти – озеленяване на булеварди,  

                      улици, пътни магистрали и други линейни обекти.

Раздел  11  - Себестойност на  инвестиционни проекти – ландшафтно оформление на  

                      пътищата и възстановяване на нарушената природна среда.

Раздел  12  - Категории в ландшафтноустройствените и паркоустройствените проучвания и  

                      инвестиционни проекти9
Раздел 1.  Специфични за частта общи положения – допълнение към Глава четвърта от Методиката – определяне на себестойността при специфични условия за проектиране

1. Обхвата и съдържанието на проектите в част Паркоустройство и благоустройство
2.

Са съгласно Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти/ДВ бр.5 от 2001г./ и посочените в тази методика допълнителни специфични дейности и видове работи необхванати от наредба №4 и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове/ДВ бр.57 от 2001г./
2. Допълнителни специфични положения валидни за част Паркоустройство и    

Благоустройство

С тази методика се определя себестойността на проектантските услуги от проектанта-ландшафтен архитект/от 1994г. Наименованието на специалността Озеленяване е променено на Ландшафтна архитектура/ в устройственото планиране и инвестиционното проектиране на територията на Република България.
Проектантът – ландшафтен архитект преди започване на проектирането трябва да получи от клиента-Възложител или да сключи договор за изработването й следната изходна информация:

Геодезична снимка на съществуващото положение на  терена предмет на разработката, върху която са отразени съществуващите и  проектираните сгради с проектните коти ±0.00 и кота цокъл, цялата надземна и подземна инфраструктура и съществуващата дървесна растителност  и особено ценни видове храсти ,декоративни треви и цветя

Определяне на видовете и оценка за състоянието на съществуващата растителност върху предоставената от Възложителя геодезична снимка.

3. Цените определени в Приложение №11 на тази Методика не зависят от определените цени за проектиране на останалите специалности и са част от общата цена за проектиране на обекта.

4. Процентното съотношение на цените на отделните фази в инвестиционните проекти по част”Паркоустройство и благоустройство” е както следва:

· Идеен/технически/работен проект :  35/55/10%

· Идеен/технически проект                   35/65%

· Технически/работен проект :             85/15%

   5.    Детайлите на парковите архитетурни работи и дендрологичните детайли се   

       разработват към работния проект и се заплащат отделно по Таблица №1–Раздел 9 
6. Проектантските работи по следните видове работи:

· външните благоустройствени  Електро инсталации 

· външните благоустройствени ВиК инсталации и ВиК инсталации на водни площи, фонтани, чешми,паркови поливни системи и др.

· Както и геодезическите дейности, съгласно изискванията на действащите нормативни документи за обем и съдържание на част”Паркоустройство и благоустройство”се заплащат по съответните методики за части Електро и ВиК и Геодезия не са включени в настоящото приложение.
7. Отклонение от одобрения паркоустройствен проект може да стане само след взаимното съгласие на Възложителя и проектанта-ландшафтен архитект след подписване на двустранен протокол.

8. Проектите за интериорно озеленяване на представителни зали и пространства в сградата – фоайета,приемни хотелски холове,ресторанти,зимни градини, атриуми, вътрешни дворове, интериорно градинско оформление с фонтани и водни ефекти, вертикално озеленяване на фасади,покривни градини са допълнителна част от 
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дейността на проектанта - ландшафтен архитект. Както всички допълнителни проектантски услуги ,те са обект на отделно възлагане и допълнително заплащане по вложено време/чл.19 от Методиката/ ако не могат да бъдат оценени по формулите в Приложение № 11 и Таблица №1 за заплащане на детайли на парковите архитектурни елементи.
9. Предвид наложителните постоянни грижи и поддръжка на парковите площи, задължение на ландшафтния архитект-проектант при проектирането  да предвиди условия  за качественото поддържане на парка или проектираната зона по време на експлоатацията – паркова поливна система и др.
Раздел  2  Допълнение за обхвата и съдържанието на планове от устройственото планиране в част Паркоустройство и благоустройство, необхванати от Наредба № 8 за устройствените схеми и планове

1. Ландшафтноустройствени и паркоустройствени планове на зони и комплекси извън населените места,на територии за отдих и туризъм и на зелените системи на населените места – М 1:5000 – обем и съдържание:
Основно съдържание на плановете:

Опорно-сравнителен план

Ландшафтноустройствен /паркоустройствен/план

Обяснителна записка

Допълнителни проучвания и планови схеми:

Картно проучване на геоложката и хидрогеоложката характеристика

Екологични проучвания-комплекс

Водоснабдяване и канализация

Електроснабдяване и телефонизация

Комуникационно-транспортни проучвания

Проучвания за въжени линии,ски влекове,хеликоптерни площадки и др.

Сборна схема на инфраструктурата – надземна и подземна

Регулации и вертикално планиране

Кадастър и имотна информация

2. Подробни паркоустройствени планове за зони и обекти извън населените места, в населените места и зони и обекти на отдиха – М 1: 2000
Основно съдържание на плановете:

Опорно-сравнителен план

Паркоустройствен план

Обяснителна записка

Допълнителни проучвания и схеми

Инженерна геология,хидрогеология/картно проучване/

Екологични условия – комплексно

Водопровод и канализация

Електрозахранване и електрификация

Телефонизация и радиофикация

Комуникационно-транспортно проучване

Регулации и идейна вертикална планировка
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Кадастър и имотна регулация

Изходна кадастрална информация

План схема на паметниците на културата и на паметниците на градинско-парковото изкуство

Пространствена организация на социалните комплекси

3. Посочените обем и съдържание в Раздел 2 са предварителни.Предстои детайлната им разработка,след уточняване на позициите на МРРБ и МОСВ касаеши тези устройствени планове.

Раздел 3.     Допълнение за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти – прединвестиционни проучвания,необхванати от Наредба №4 за обхват и   съдържание на инвестиционните проекти в част Паркоустройство и  благоустройство 

1. Проучване на отредения терен – релеф,дадености на естествения ландшафт, които могат да се включат в паркоустройствената разработка,климатични особености на района,почви,защитени растителни видове и екземпляри,съществуващи сгради и съоръжения.

2. Определяне на видовете на съществуващата растителност върху представена от Възложителя геодезична снимка.Оценката за състоянието  и прогноза за развитието на съществуващата растителност

3. Други специфични проучвания налагащи се от характера на обекта

4. Себестойността на прединвестиционните проучвания не може да бъде по-ниска от 10% от общата себестойност на проекта по част Паркоустройство и благоустройство /без себестойността на детайлите на парковите архитектурни елементи/
Раздел 4  Устройствено планиране- себестойност на ландшафтноустройствените и  паркоустройствени планове на зони и комплекси извън населените места,на 

територии за отдих и туризъм и на зелените системи на населените места   М 1 : 5000

1. Тези планове се отнасят за случаите когато зелената система се разработа самостоятелно и водещ проектант е ландшафтия архитект.

2. Цената за изработване ан тези планове се определя по Формула №1 :

Ц = Цб + А. .Т

Цб = 21500 – 200000 : Т

Където:

А = 20 – показател за 1 ха

Т  -  площ на територията в ха

3.     За обекти с площ под 20ха – Цб = 11500 лв.

4.     Корекционни проценти

4.1   Кт  - За сложна конфигурация на терена   
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а/Хълмист – наклон до 10%     Кт = 1.10

б/Стръмен – Наклон над  10%   Кт = 1.20

 4.2   Км – За мащаб

        М 1: 2000        
            Км = 1.50

        М 1: 10000

            Км = 0.70

  4.3     Ке  - Утежнена екологическа обстановка 



Ке от 1.20  до  1.50

  4.4      Ка  - Сложна историко-археологическа обстановка



Ка  от 1.10  до  1.30

 5.         Цената се заплаща за фази и стадии за проучване ,както следва :

5.1  Предварителен проект  -  70%

а/ проучване и анализ        -  30 %

б/предварителен проект    – 40%

   5.2     Окончателен проект      - 30%

   6.       В себестойността  не са включени и се заплащат допълнително по посочения по-долу процент от нея следните допълнителни проучвания и планови схеми:

	                 Допълнителни проучвания и планови схеми
	Себестойност за допълнителни проучвания и схеми

	1. Картно проучване на геоложката и хидроложката характеристика

2. Екологични проучвания – комплекс

3. Водоснабдяване и канализация

4. Електроснабдяване и телефонизация

5. Комуникационно транспортни проучвания

6. Проучвания за въжени линии,ски влекове,хеликоптерни площадки и др

7. Сборна схема на инфраструктурата

8. Регулации и верт.планиране

9. Кадастър и имотна регистрация

10. Изходна кадастрална информация
	Определени по
Приложенията в Методиката за съответните 

специалности


Раздел  5  Устройствено планиране – себестойност на подробни паркоуст-ройствени планове за зони и обекти извън населените места, в населените места и зони и обекти на отдиха М 1 : 2000

1.Цената за изработването на тези планове се определя:

1.1 За обекти от IV и V категории по Формула №2:

Ц = Цб + А . Т
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Цб = 28000 – 320000 : Т

1.2  За обекти с площ под 20ха  Цб = 12000

а/ А = 50 за V категория

б/ А = 100 за IV категория

Т – площ в ха

1.3 За обекти от III и II категории по Формула №3:

Ц = Цб + А.Т

Цб = 45000 – 52000:Т

1.4  За обекти с площ под 20ха   Цб = 19000

а/А = 150 за  III категория

б/А = 200  за  II категория

Т  - площ на обекта в ха

1.5  За обекти от I категория се ползва Формула №3 с корекционен коефициент от 1.1 до  

       1.5 в зависимост от обхвата и сложността на обекта

2.    Корекционни коефициенти

2.1   Кт – сложна конфигурация на терена    Кт = 1.1

2.2   Кн  - Наличие на насаждения

а/ До 25% от площта – под насаждения     Кн = 1.1

б/ До 50% от площта – под насаждения     Кн = 1.2

в/ Над 50% от площта – под насаждения     Кн = 1.5

2.3   Км – за мащаб

а/М 1:500 

Км = 1.5

б/М 1: 1000

Км = 1.3

в/М 1: 5000

Км = 0.7

2.4   Ке  - За утежнена екологическа обстановка    Ке = 1.2

2.5    Кр  - За реконструкция 

а/За частична реконструкция   -   Кр = 1.2

б/За пълна реконструкция         -  Кр =  1.5

3.     Цените се заплащат за две фази на проучване и проектиране:

а/Предварителен проект   - 65 %

б/Окончателен проект       - 35%












                   7

4.     В основната цена не са включени и се заплащат допълнително по посочения по-долу процент от нея следните допълнителни проучвания и планови схеми:

	                        Допълнителни проучвания и планови схеми
	Себестойност на допълнител-нитепроучвания  и схеми

	1.Инженерна геология,хидрология/картно проучване/

2.Екологични условя – комплексно

3.Водопровод и канализация

4.Електрозахранване и електрификация

5.Телефонизация и радиофикация

6.Комуникационно транспортно проучване

7.Регулация и идейна вертикална планировка

8. Кадастър и имотна регулация

9.План схема на паметниците на културата

10.Пространствена организация на обекти на социални комплекси
11.Визуални профили,характерни изгледи, переспективи

     
	Определени по приложенията в Методиката за съответните специалности


	


Раздел 6   Фази в инвестиционното проектиране част Паркоустройство и благоустройство

Инвестиционният проект по част”Паркоустройство и благоустройство” се състои от следните фази:

Фаза 1  - Прединвестиционни проучвания, планово задание ,заснемания /определяне/на 

                съществуващата растителност,осигуряване на изходни данни – заплащане по 

                вложено време.

Фаза 2 -  Идеен проект – Заплащане по Приложение №11 на Методиката

Фаза 3 -  Технически проект – Заплащане по Приложение № 11 на Методиката

Фаза 4 – Работен проект  - Заплащане по Приложение № 11 на Методиката


  Детайли на парковите декоративни елементи и дендрологични детайли –   

               Заплащат се по Таблица №1 в Приложение № 11 на Методиката

Фаза 5 – Оформяне на документация с изготвяне на количествени сметки  и  

               спесификации   и за процедура за избор на изпълнител – тръжна документация -   

               Заплащане по вложено време
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Фаза 6 – Авторски контрол по реализирането на инвестиционния проект, участие в  

               приемателни комисии – заплащане по вложено време

Раздел 7  Описание на фазите в инвестициония проект по част Паркоустрой-ство и благоустройство 

Фаза 1 Прединвестиционни проучвания и планово задание – по допълнително заплащане съгласно Глава четвърта от Методиката
1.1 Изясняване на инвестиционното намерение

1.2 Проучване на определения терен за паркоустройствената разработка – релеф, определяне по видове на съществуващата растителност върху предоставено от инвеститора геодезично    заснемане на терена включващо – кадастрална информация,надземна инфраструктурна,релеф,съществуваща растителност .
1.3 Дадености на ландшафта които могат да се включат в паркоустройствената разработка, климатични особености на района, защитени растителни видове , съществуващи сгради и съоръжения

1.4 Други специфични проучвания налагащи се от характера на обекта 

1.5 Изготвяне на задание за проектиране

Фаза 2.  Идеен проект в М1500 или М1:250:

2.1 Част Паркоустройство и благоустройство на идейния проект се разработва върху геодезична снимка на съществуващия терен върху която са нанесени проектираните сгради с проектните коти ±0.00 и кота цокъл, цялата надземна и подземна инфраструктура и съществуващата дървесна растителност  и особено ценни видове храсти ,декоративни треви и цветя
2.2     С идейния проект на част Паркоустройство и благоустройство се решават:

Функционалното зониране и площоразпределението в парка или прилежащото към  архитектурните обекти паркови и градински пространства.
Площната композиция, алеите и площадките

Пространствената композиция и озеленяване

Малките архитектурни форми и градинската пластика

Детайлите на някои паркови и градински елементи – водни фонтани и каскади, мостчета и пасарелкии други ,особено важни за паркоустройствения образ 
2.3     Част Паркоустройство и благоустройство на идейния проект се представя в черно-   

     бяла техника или цветна техника и съдържа:

2.3.1 Композиционен  ситуационен план в М1:500 или 1:250 решаващ изискванията в   

т.2.2 

2.3.2
Площни обекти в по-едър мащаб в парка или прилежащите към архитектурните обекти паркови и градински  пространства – променади, открити спортни игрища и съоръжения,открити плувни басеини и атракциони и др.подобни ,ако са включени в договора срещу допълнително заплащане – Раздел хх
2.3.3 Разрези , изясняващи особености на съществуващия и проектния терен

2.3.4 Перспективни и аксонометрични изледи,скици, рисунки,компютърни визуализации

макет,както и идейни проекти на по-значими градински архитектурни елементи /фонтани,каскади,павилиони и др/, когато такива се изискват със заданието за 
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проектиране и са включени в договора за проектиране срещу допълнително заплащане.

2.3.5 Обяснителната записка към идейния проект съдържа:

Обосновка за функционалното и композиционното решение

Обяснения за избраните материали и декоративна растителност за реализация на проекта

Възможностите за етапност на реализацията

Обяснения за създаването на необходимите условия за качествената поддръжка

на реализираните по проекта озеленяване,водни площи и др

Количествени и стойностни сметки по уедрени показатели за видовете озеленителни и други видове СМР ,тръжна документация и др. когато това се изисква със заданието и е включено в договора срещу допълнително заплащане съгласно Методиката на КИИП-Глава четвърта
Фаза 3 Технически проект в М1:500 или 1:250

3.1 Част Паркоустройство и благоустройство на техническия проект се разработва въз основа на съгласувания идеен проект.Когато не е разработен идеен проект, техническият проект представя и решенията по фаза идеен проект. 

3.2 Част Паркоустройство и благоустройство на техническия проект се изработва за парка или за  прилежащата територия на сградата или за поземления имот в който се разполага сградата и решава устройството на незастроените и озеленените  площи.

3.3 Част Паркоустройство и благоустройство на техническия проект включва:

3.3.1 Композиционен  ситуационен план в М1:500 или 1:250 решаващ изискванията в   

т.2.2 

3.3.2
Площни обекти в по-едър мащаб в парка или прилежащите към архитектурните обекти паркови и градински  пространства – променади, открити спортни игрища и съоръжения,открити плувни басеини и атракциони и др.подобни.

3.3.3 Проект на алейната мрежа с подробно котиране и определяне на настилките

3.3.4 Дендрологичен проект за дървесната,храстовата и цветната растителност

3.3.5 Обяснителна записка

3.3.6 Количествени и стойностни  сметки /по усреднени цени/ и спесификации за дървесната,храстовата и цветната растителност и други видове СМР и тръжна документация  срещу допълнително заплащане съгласно Методиката на КИИП – Глава четвърта.
3.3.7 Когато се изискват със заданието за проектиране и това е включено в договора за проектиране към част Паркоустройство и благоустройство на техн.проект се изработват и се заплащат допълнително по Методиката на КИИП – съответните Приложения в чл.7(2):
· Проект за водоснабдяване и канализация на поземление имот с оглед осигуряване на поливането на зелените площи и експлоатацията и строителството и поддържането на декоративните водни площи и фонтани.

· Проект за електроснабдяване и външно художествено осветление
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3.3.8 В случаите когато се предвижда изпълнение на строителството по одобрен технически проект, в процеса на строителството се изработват необходимите работни чертежи и детайли, достатъчни за изпълнението на видовете озеленителни работи и други видове СМР, като заплащането за това се договаря с анекс към договора.

Фаза 4 Работен проект в М1:500 или М1:250/1:200/

Част  Паркоустройство и благоустройство на работния проект прецизира решенията на съгласуваната част от предходната фазана проектиране ,когато има такава. При еднофазно 

проектиране се изпълняват и изискванията на Раздел втори т.2 и т.3 , като това се отразява в заплащането.

 Част Паркоустройство и благоустройство на работния проект се изработва за прилежащата територия на сградата или за поземления имот в който се разполага сградата и решава устройството на незастроените и озеленените  площи.

Чертежите и текстовата част на Част Паркоустройство и благоустройство на работния проект включват:

Проект за алейната мрежа с подробно котиране на алеите и площадките с оглед на тяхното трасиране на място

Проект за настилките с детайли за декоративните настилки

Дендрологичен проект за дървесната,храстовата и цветната растителност

Посадъчен проект

Архитектурни работни проекти и детайли за архитектурните градински елементи и при необходимост – конструктивни проекти/заплащат се допълнително по Таблица № 1 в Приложение № 11/ за градинските елементи, които представляват строителни съоръжения 

Проект за водоснабдяване и канализация на поземление имот с оглед осигуряване на поливането на зелените площи и експлоатацията и поддържането на декоративните водни площи и фонтани./заплаща се допълнително по Приложение № 3/

Проект за електроснабдяване и външно художествено осветление/заплаща се допълнително по Приложение № 8/

Детайлите за архитектурните градински елементи и дендрологичните детайли се изработват в подходящ мащаб и се заплащат допълнително по Таблица № 1 на Приложение № 11
Обяснителната записка към Част Паркоустройство и благоустройство на работния проект съдържа:

Обосновка за функционалното и композиционното решение и подхода за конкретезиране на съгласуваната предходна фаза на проектиране ако има такава

Обосновка на избраните материали и декоративна растителност

Възможности за етапност на реализацията на проекта

Подробни количествени сметки и спесификации – когато това се изисква с договора. Заплащат се съгласно Глава четвърта на Методиката
Когато се изискват със заданието за проектиране и са включени в договора
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Количествените сметки се прилагат и усреднени стойностни сметки за видовете озеленителни работи и други видове СМР – заплащат се съгласно Глава четвърта на Методиката.
Фаза 5 – Оформяне на тръжна документация с изготвяне на количествени сметки, спесификации за процедура за избор на изпълнител – когато Задание-то за проектиране и  договора го изисква – заплаща се допълнително съглас-но  Глава четвъртга на Методиката

Фаза 6 – Авторски контрол по реализирането на инвестиционния проект, участие в  приемателни комисии – заплащане по вложено време съгласно Глава четвърта на Методиката
Раздел  8  Инвестиционно проектиране 
Себестойност на проектите по част Паркоустройство и благоустройство 
М 1 : 500

8. Минималните цени  на тези проекти се определят като следва
8.1 Себестойност на проектирането   за паркови площи  до 1 ха:

До  0.2 ха – цена 858  лв. 
До  0.4 ха – цена 1716 лв. 
   До  0.6 ха – цена 2574 лв. 
       До  0.8 ха – цена 3432 лв. 
   До  1 ха   - цена 4290 лв. 
8.2 Себестойност на проектирането за паркови площи над 1 ха се определят по формулата № 4:

Ц = Цб + А.Т

Където :

Цб = 4290 – 1430/Т   базисна цена в лв.

А = 1430 – показател за 1 ха

Т  - площ на територията в ха

8.3 Цените по т 8.1 и 8.2 се коригират с ъс следните корекционни коефициенти:

8.3.1 Кф – За комплекса функционална категория /раздел трети/

I кат. – Кф = 1.8 ; II кат. – Кф = 1.6 ; III кат. – Кф = 1.4 ; IV кат. – Кф = 1.2 ; V кат. – КФ = 1.00

8.3.2 Кт – За конфигурация на терена
а/Равнинен – с наклон  до 5%      


 -  Кт = 1.00

б/Хълмист   - с наклон  до 10%      


 - Кт = 1.20
в/Стръмен  - с наклон  над 10%    


 - Кт = 1.40
8.3.4  Кн  - За наличие на съществуваща растителност

а/Свободен терен    




-  Кн = 1.00

б/Терен 50% под съществуваща растителност

 - Кн = 1.10

в/Терен над 50% под съществуваща растителност 
-  Кн = 1.20

8.3.5 Кр – За реконструкция
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а/Нови паркове     




-  Кр = 1.00

б/Частична реконструкция /до 50%/


-  Кр = 1.20

в/Пълна реконструкция  /над 50%/


 -  Кр = 1.50

8.3.6 Кек  - За екологична комфортност – насищане с екосистеми – води, растителност, геопластики, скални кътове и др.

      Кек от 1.00  до 1.50

8.3.7 Кии  - За степен на насищане с инженерна инфраструктура – подземна и надземна

             Кии  от 1.00  до 1.20

8.3.8 Км  -  За мащаб 

а/За мащаб 1:200; и М1:250



Км = 1.50

б/За мащаб 1:1000 /за площи над 20ха/

Км = 0.90

в/За мащаб 1:2000 /за площи над 50ха/

Км = 0.70

8.4 Детайлите на декоративните паркови елементи и дендрологичните детайли се заплащат отделно съласно Таблицата 

	       Мащаб
	Степен на сложност

 Цена лв./дм2
	Паркови елементи и

Дендролог.детайли

Цена лв./дм2
	

	1:1  1:5  1:10
	III степен

II степен

I степен
	           13
           19
          26
	

	 1:20     1: 25    
	III степен

II степен

I степен
	           30
          33
           36
	

	           1:50
	III степен

II степен
	           39
           46
	

	
	             
	           
	


8.5 Степените на сложност са както следва:

а/ І степен – сложни

б/ ІІ степен – средна сложност

в/ ІІІ степен – малка сложност

8.6 Себестойността  за проектирането на отделен детайл за дек.елементи не може  

  да бъде по-малка от 400 лв., а за дендрологичен детайл – 300лв.

8.7 Детайлите за декоративните паркови елементи и дендрологичните детайли се разработват еднофазно към работния проект и се заплащат 100%. В сучай на разработване на две фази /ако това е изискване на договора/ цените се увеличават  с К=1.20.
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Раздел  9  - Себестойност на проектирането на паркови площни обекти 

9.1 Съобразно функционалната си и композиционна сложност парковите площни обекти се разделят на две категории със съответни корекционни коефициенти за сложност:

       I категория – спортни игрища, природни плажове, учебни и спортни площадки и други 

                      Подобни  с К1 = 1.00

II категория – открити плувни басеини, къмпинги, открити стълбища,форуми, 

                      променади и други подобни  с К2= 1.10

9.2 Себестойността на проектирането  на парковите площни обекти в част Паркоустойство и благоустройство се определят по Формула № 5:

Ц = /Цб + А..П/.К1 или К2

Където:

Цб = 520- 100000/П  - базисна цена в лв.

За площи под 1000м2 базисната цена е 390 лв.

А – 0.9  - показател за м2 площ от обекта

П – площ на обекта в м2

К1 ; К2  - корекционен коефициент за функционална и композиционна сложност-т.9.1
9.3  При терени с наклон над 10%  К3 = 1.10

9.4   В цените по т.9.2  се включва само площното композиционно решение, без 

дендрологичен проект .

9.5 Проектите за парковите площни обекти се разработват в същите  фази  в процентно съотношение посочено в раздел 1 ,т.4 на Приложение № 11
Раздел  10  - Себестойност на  инвестиционни проекти – озеленяване на булеварди, улици, пътни магистрали и други линейни обекти.

10.1   Себестойността на проектирането  на линейните обекти  се определя по 

Формула № 6 :

Ц = Цб + А.Д

Където 

Цб = 2240 – 800 : Д  - базисна цена в лв.

Цб = 1872 за дължина до 1 км.

А = 624 – показател за 1 км.

Д – дължина на обекта в км.

10.2   Цената се отнася за булеварди с четири ленти ,разделителни ивици и озеленени тротоари.

10.3   Корекционни коефициенти : 

За булеварди с локални платне и двойни озеленени ивици, основната цена се умножава  с 


К =1.30

За улици с озолонени тротоари и цветни площи, ЖП линии и пътни обекти вън от населени места 


К = 0.50

За мащаб 1:1000


К = 0.70

10.4   Транспортни възли, детелини, места за отдих и други уширения към линейните  
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   обекти се заплащат по формула № 4, Раздел 8
Раздел  11  - Себестойност на  инвестиционни проекти – ландшафтно оформление на  пътищата и възстановяване на нарушената природна среда.

11.1   За ландшафтно оформяне /в сервитута на пътя извън откосите/ себестойността  се определя по формула №7 и се отнася за трите фази на проектиране:

Ц = 715 + А.Д, където

А = 176 лв. за 1 км.

Д – дължина на отечката

11.1.1  Корекционни коефициенти:

а/За автомагистрали           

К = 1.15

б/За участъци до 5 км.


К = 1.05

в/За път 2-4 клас


К = 0.75

г/За път над 10 км.


К = 0.85

11.2    За възстановяване на нарушената природна среда: пътни откоси депа, заеми, табани, пустеещи земи, рекултивации, кариери себестойността се определя по формула №8:

Ц = 715 + А . П , където

А = 58 лв.за 1 дка

П – площ в дка

11.2 .1  Корекционни коефициенти:

а/За пустееши земи



К = 1.20

б/За рекултивации каменни кариери

К = 1.40

в/За обекти до 10 дка



К = 1.50

г/За равнинни терени до 2%


К =  0.80

д/За обекти над 50дка



К = 0.90

11.3    Процентно разпределение по фази на проектиране – съгласно Раздел 1, т.4 на    

          Приложение № 11 .
Раздел 12 Категории в ландшафтноустройствените и паркоустройствени проучвания и инвестициони проекти

I.Категория К=1.80

Национални паркове

Природни паркове

Паркове към правителствени резиденции и посолства

Трансгранични паркове

Резервати и поддържани резервати
Паркове паметници на културата

Исторически паркове

Планове за управление на парковете
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II. Категория  К=1.60

Общоградски паркове

Паркове към 4 и 5 звездни хотелски комплекси

Атракционни паркове

Аква паркове

Етнографски паркове

Ботанически паркове ,градини и кътове

Дендрариуми

Зоопаркове, градини и кътове

Цветни изложби

Скулптурни паркови изложби

Мемориални паркове

Гробищни паркове

III. Категория  К=1.40

Районни паркове

Пешеходни зони

Градини

Скверове

Курортни паркове

Паркове към 3  звездни хотелски комплекси

Паркове към ваканционни селища

Къмпинги

Спортни паркове

Детски паркове

Оздравителни паркове

Паркове към комплексно застроени терени

Учебни и здравни заведения

Дворове на жилищни и вилни сгради

IV. Категория    К= 1.2

Лесопаркове

Курортни гори

V. Категория   К = 1.00

Зелени пояси

Екологични екрани

Буферни територии

Промишлени територии

Линейни обекти – булеварди,улици,пътища,магистрали и др.

